「초순수 플랫폼센터 구축」관련

주요 기술개발 분야 기술수준 및 기술수요조사

안녕하십니까?

한국수자원공사(K-water)의 의뢰를 받아 ㈜FSH KOREA와 대한환경공학회에서는 “초순수 플랫폼 기본구상 용역”을 수행하고 있으며, 반도체급 초순수 설계 기술 및 소·부·장 국산화 및 인력양성을 위한 연구, 교육기관, 분석 및 인증센터, 초순수 공급시설 등이 협력할 수 있는 유‧무형의 플랫폼 구축을 위해 ｢초순수 플랫폼센터(가칭) 구축｣을 기획하고 있습니다.

이와 관련, 본 사업의 체계적인 추진계획 수립을 위해 초순수 분야 전문가를 대상으로 본 사업을 통해서 개발하고자 하는 초순수와 관련 소·부·장 분야 및 공정기술 분야의 주요 기술에 대해 국내 기술 수준 및 기술 수요에 대한 조사를 실시하고자 합니다.

귀하께서 응답해 주신 내용은 ｢초순수 플랫폼센터(가칭) 구축｣의 기획에만 활용되며, 그 외 목적으로는 일절 사용되지 않을 것입니다. 동 설문조사를 통해｢초순수 플랫폼(가칭)구축｣이 체계적으로 기획될 수 있도록 전문가 여러분들의 적극적인 참여 부탁드립니다.

감사합니다.

2022.03.15

㈜FSH KOREA, (사)대한환경공학회

□ 조사기간 : 2022년 4월 26일(화) ~5월 06일(금)

□ 대 상 자 : 국내 초순수 분야 산ㆍ학ㆍ연ㆍ관 전문가

□ 방    법 : 한글 조사서 작성 후 전자메일로 송신

E-mail : survey@fshkorea.com

□ 문    의 : ㈜FSH KOREA 이욱경 대표 컨설턴트 (010-2213-5788)

대한환경공학회 KAIST 김효전 박사 (010-8224-0839)

※ 응답해주신 내용은 본 조사 목적을 위해서만 활용될 것이며, 응답해주시는 정보는 법률 제12504호 개인정보보호법 제15조(개인정보 수집/이용)에 의거 보호 받을 수 있으며, 동법 제21조(개인정보의 파기)에 의거 조사 종료 후 파기됩니다.

[기본정보]

성명		소속기관 및 부서
연락처		이메일

[참고]

한국수자원공사(K-water)에서는 초순수 플랫폼센터 구축을 위한 소·부·장 기술 및 통합 공정개발 분야 기술개발을 하고자 합니다. 세부 기술에 대한 설명은 다음과 같습니다.

< 초순수 분야 기술분류 체계>

대분류	중분류	소분류
소재/부품	소재	여재(media): 모래, 활성탄 등
		화학약품 류 (산/염기, 산화제, 유기용매, 응집제 등)
		필터류 (카트리지, micro-filtration membrane 등)
		한외여과막(ultra-filtration membrane)
		역삼투막(reverse osmosis membrane)
		전극
		탈기막
		이온교환막
		이온교환수지 (ion exchage resin)
	부품	배관류 (배관,튜빙, 밸브, 레귤레이터 등)
		하우징 류 (막 모듈, 필터 하우징)
		자외선 램프(ultra-violet, UV)
		계측기류 (유량계, 압력계 등)
		접합 및 밀봉재료 (에폭시, 실리콘, 테플론 등)
단위공정기술	입자 제거기술	다층여과기 (multi media filter, MMF)
		정밀여과 (micro-filtration, MF)
		한외여과 (ultra-filtration, UF)
		카트리지여과
		역삼투막 (reverse osmosis, RO)
		초고속 응집침전(ultra rapid coagulation, URC)
		용존공기부상분리(dissolved air floatation, DAF)
		기타 입자성 물질 제거기술
	용존가스 제거기술	탈탄산(de-gasfier, DG)
		막탈기(membrane de-gasfier, MDG)
		진공탈기(vaccum de-gasfier, VDG)
		기타 용존가스 제거기술
	유기물 제거기술	활성탄여과(activated carbon filter, ACF)
		자외선살균(ultra-violet, UV)
		자외선산화(TOC-UV)
		역삼투막 (reverse osmosis, RO)
		고도산화법(advanced oxidation process, AOP)
		기타 유기물 제거기술
	이온 제거기술	역삼투막 (reverse osmosis, RO)
		이온교환수지탑(ion exchage resin top)
		전기탈이온장치(electrodeionization, EDI)
		연속전기탈이온장치(continuous electrodeionization, CEDI)
		MB(mixed bed)-MBP(mixed bed polisher)
		기타 이온 제거기술
시스템 설계/시공 기술	조합공정 설계기술	전처리 조합공정설계기술
		순수생산 (Make-up ) 조합공정설계기술
		초순수 생산 (Polishing) 조합공정 설계기술
		폐수처리 공정설계기술
	관로 설계기술	전처리 관로설계
		Make-up 관로 설계기술
		Polishing 관로 설계기술
		폐수처리 관로 설계기술
		기타 조합공정 및 관로 설계, 제작기술
	플랜트 시공기술	전처리 설비 및 관로 시공기술
		Make-up 설비 및 관로 시공기술
		Polishing 설비 및 관로 시공기술
		폐수재이용 설비 및 관로 시공기술
		기타 설비 및 관로 시공기술
운영기술	공정운영 모니터링 기술	단위공정 운영 모니터링 기술
		센서, 계장, 데이터 처리 기술
		가상센서 기술
		기타 단위공정 운영관리기술
	플랜트 운영관리기술	플랜트 운영 관리기술
		플랜트 자산관리기술
		가상플랜트 구축 및 운영기술
		기타 플랜트 운영관리기술
	분석기술	샘플링 및 시료 전처리 기술
		유기물 분석기술
		이온 분석기술
		용존가스 분석기술
		입자 분석기술
		소재 및 부품 평가기술
		공정매체 및 요소부품의 수명 평가기술
		기타 분석기술
	긴급 대응기술	공급배관 운영관리기술
		조기경보 및 대응기술
		기타 긴급대응기술

[질문] 초순수 분야 소·부·장 기술 및 통합 공정개발 분야 기술수준 설문

현재(2022년 3월)시점을 기준으로 아래의 초순수 소제·부품 및 단위 공정기술, 시스템 설계 기술, 운영기술 분야 소분류 단위로 귀하께서 생각하는 최고기술보유국, 최고기술보유국 대비 우리나라의 기술수준과 기술격차를 입력해 주십시오(도움말 참조)

<도움말>

① TRL 수준

- 해당 기술의 기술성숙도를 나타내는 지표이므로 아래의 평가기준을 참조하여 입력

▪ TRL 1단계  : 기초이론/실험 등 기초연구가 시작되고 응용연구로 전환되기 시작하는 단계

▪ TRL 2단계  : 실용목적의 아이디어, 특허 등 개념이 정립되는 단계

▪ TRL 3단계  : 실험실 규모의 기본 성능평가가 수행되는 단계

▪ TRL 4단계  : 실험실 규모의 핵심 성능평가가 수행되는 단계

▪ TRL 5단계  : 확정된 시스템의 시작품 제작 및 성능 평가가 수행되는 단계

▪ TRL 6단계  : 파일럿 규모의 시작품 제작 및 성능평가가 수행되는 단계

▪ TRL 7단계  : 신뢰성 평가 및 수요기업 평가가 이루어지는 단계

▪ TRL 8단계  : 시제품 제작 및 신기술 검증/인증/표준화가 수행되는 단계

▪ TRL 9단계  : 사업화가 완료된 단계

② 연구개발 활동 경향

- 해당 기술의 세계 최고기술 보유국 기준으로 최근 5년간 해당 기술에 대한 관심과 지원 및 연구활동 추세를 바탕으로 입력

▪ 급상승(S) : 최근 5년간 해당기술에 대한 관심과 지원 및 연구활동이 20%이상 급상승

▪ 상승(A) : 최근 5년간 해당기술에 대한 관심과 지원 및 연구활동이 10%이상 상승

▪ 유지(B) : 최근 5년간 해당기술에 대한 관심과 지원 및 연구활동이 비슷한 수준

▪ 하강(C) : 최근 5년간 해당기술에 대한 관심과 지원 및 연구활동이 하락하고 있음

③ 기술수준

- 해당 기술의 세계 최고 기술보유국의 기술수준을 100%로 보았을 때, 우리나라의 기술수준을 아래의 구간별 기술수준 정의를 참조하여 입력 (S/A/B/C/D 평가 or 계량적(예: 78%) 모두 가능)

▪ 최고 (S: 100%) : 세계 최고 기술 수준

▪ 선도 (A: 81%~99%) : 해당분야 기술을 선도하고 있는 수준

▪ 추격 (B: 61%~80%) : 해당분야 선진기술의 모방 개량이 가능한 수준

▪ 후발 (C: 41%~60%) : 해당분야 선진기술의 도입 적용이 가능한 수준

▪ 낙후 (D: 40% 이하) : 연구개발 능력이 취약한 수준

④ 기술격차

- 현재의 국내 기술 수준을 고려할 때, 現 시점에서 국내 기술수준이 세계 최고 기술 보유국 수준에 도달하는데 소요되는 시간(단위 : 년)을 입력

[질문] 초순수 소제·부품 및 단위공정 기술, 시스템 설계기술, 운영기술 설문조사 양식

※ 귀하께서 전공이 아닌 분야 등의 이유로 기술수준에 답변이 어려운 분야가 있다면 해당 분야에 대해서는 정보를 입력하지 않으셔도 됩니다.

(단위 : %, 년)

중분류	소분류	세계 최고 기술 보유국명	① 세계 최고 TRL 수준	① 국내 TRL 수준	② 연구 개발 활동 동향	최고기술 보유국 대비 우리나라 기술 수준
						2022년 현재
						③기술 수준(%)	④기술 격차(년)

[기술수요제안 양식] 초순수 소제·부품 및 단위공정 기술, 시스템 설계기술, 운영기술 분야 기술수요 제안서

현재(2022년 3월)시점을 기준으로 위의 초순수 소제·부품 및 단위공정 기술, 시스템 설계기술, 운영기술 등 기술 분류체계를 참고하셔서 신규 기술개발이 필요한 기술에 대한 제안을 아래 양식에 따라 작성해주십시오

기술명	(예시) 100 MPa 급..... 저온 작동 멤브레인.... 압축기의 하우징 000 개발 (기술분류 : 중분류 A - 소분류 A1)
기술 정의 및 제안 배경	○ 정의 ☜ 기능, 원리, 형식 등 자유롭게 기술 - (작성방법) 기술의 개념, 원리, 목적, 기능 등을 간략히 기재 - (예시) 액화수소 이송 설비의 파괴 안전 및 단열 기술 ○ 필요성 ☜ 자유롭게 기술 - (작성방법) 성능 및 적용상 문제점, 미래 기술추세 등을 근거로 중요성, 필요성, 시급성 등을 간략히 기재 - (예시) 현재 환경에서 열손실 문제로 압축기 입출구에 결빙문제가 발생하여 000 구조를 개선/개발 필요 - 액화수소 손실률을 최소화하기 위한 진공 시스템 운영비용을 최소화하기 위한 경제적인 파이프 표면 처리 방안 필요
제안기술 개발 소요기간/예산	0년 / 0억 원